在接下来的操作中需要注意的部分！！！ 务必仔细阅读！！！

在远程控制方面   
本款小车支持：网页控制、windows软件控制、安卓手机控制

**为了满足不同人群的需求，我们提供树莓派C语言和Python两种服务端的代码。利用这两种代码去控制小车的时候接线方式是不一样的，所以大家运行程序的时候一定注意区分两者的不同。因为小车使用WiFi进行远程控制，所以控制设备务必与树莓派在同一局域网下。**

**使用网页或者用(安卓软件pirobot)控制的时候需要运行server.py。具体操作流程参照用户手册。**

**使用笔记本windows控制程序****时需要运行car\_server的c程序。**

**使用充电宝或者外部电源给树莓派供电时注意：一定要把树莓派与电池（两节3.7V电池）共地，即把树莓派的GND用杜邦线接到电池负极。**